Portinfo tråd kommunikation

På Megan ska vi använda TX0 för att skicka med tråd till Duon. Porten heter PE1

På duon som ska ta emot så använder vi RX0: Porten heter PA8